Monitoração – Configuração de Bode

Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Pressione os botões DISPARAR ou EXIBIR para iniciar a medição.
A tecla SAIR levará você de volta ao menu principal.

Itens do menu:
* Canal – Selecione o canal a ser exibido
* Inic. rot. (RPM) – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o início da rotação do gráfico. Por predefinição, este valor é igual ao início de rotação definido no ecrã de configuração principal. 
* Rot. de paragem (RPM) – Utilize o teclado alfanumérico para digitar a rotação de paragem RPM do gráfico. Por predefinição, este valor é igual à rotação de paragem definida no ecrã de configuração principal.
* Espaçamento – Utilize o menu suspenso para selecionar o tipo de intervalo a ser utilizado para os gráficos. As escolhas disponíveis são: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTempo, ΔRPM + ΔTempo ou %ΔRPM + ΔTempo.
Dependendo da opção seleccionada, esta permitirá introduzir valores para o intervalo de rotação e intervalo de tempo utilizando o teclado alfanumérico.
* Mostrar unid. – Selecione as unidades de eixo Y no menu suspenso. As unidades disponíveis variam dependendo do transdutor utilizado para recolher os dados.
* Cortbaixafr. – Selecione no menu suspenso se pretende ou não aplicar o filtro de baixa freqüência, a 0,3 vezes a velocidade de rotação. Para medições integradas, recomenda-se que Cortbaixafr esteja definida para Ligada.
* Detecção – Determina a detecção de sinal e a escala como rms, pc ou ppc.  
* Eixo Y – Escolha se pretende mostrar o eixo Y para o traço de magnitude numa escala linear ou de logaritmo.
* Mostrar total – Selecione no menu suspenso se o total deve ser apresentado no gráfico, LIGADO/DESLIGADO. 
* Nº de traços – Selecione do menu suspenso o número de traços a serem exibidos. Se o total for seleccionado, pode ser apresentado um máximo de 3 traços, caso contrário, o máximo são 4.
* Ord. traço Nº1 – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o número de ordem a ser exibido no traço.
* Ord. traço Nº2 – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o número de ordem a ser exibido no traço. Esta opção só está disponível se o número de traços for 2 ou mais.
* Ord. traço Nº3 – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o número de ordem a ser exibido no traço. Esta opção só está disponível se o número de traços for 3 ou mais.
* Ord. traço Nº4 – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o número de ordem a ser exibido no traço. Esta opção só está disponível se o número de traços for 4 e o total estiver desactivado.
