Sygnał czasowy – ekran ustawień

 
Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz akcji służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Dostęp do zaawansowanych ustawień można uzyskać po naciśnięciu klawisza ROZCIĄGNIJ.

Ustawienia można zachować, naciskając klawisz ZACHOWAJ.

Naciśnij klawisz akcji i klawisz START, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE powoduje powrót do głównego ekranu.
Naciśnięcie klawisza DOMYŚLNY powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.


Pozycje menu:
* Kanały wejściowe – ustaw liczbę kanałów gromadzących dane.
* Czujnik – wybierz czujnik z listy uprzednio zdefiniowanych czujników lub wybierz zmienną konfigurację w celu ręcznego ustawienia czujnika.
* Jednostki czujnika – ustaw jednostki pomiarowe dla czujnika. [Tylko rozwijanie]
* Czułość – wpisz czułość przetwornika w mV na jednostkę czujnika.[Tylko rozwijanie]
* Zasilanie CCS – włącz/wyłącz zasilanie CCS. [Tylko rozwijanie]
* Dolnoprzepustowy – wybierz zakres filtru dolnoprzepustowego
* Czas rejestracji – ustawia maksymalny czas rejestracji.
* Tryb rejestracji – wybierz opcję ręcznego uruchamiania rejestracji lub automatycznego na podstawie poziomu wejściowego z kanału 1.
* Poziom wyzwalania – używany w przypadku ustawienie „Trybu rejestracji” na „Poziom kanału 1”.
