Сводка применения балансировки 
1) Настройка балансировки
2) Работа
3) Экран перехода
4) Обзор/повторный вызов
5) Печать
6) Контрастность изображения


1) Параметры настройки балансировки
* Число плоскостей [1/2], по умолчанию 1
* Число Датчики [1] для балансировки одной плоскости, [1/2] для балансировки двух плоскостей
* Тип датчика [«Ускор. (g)», «Скор. (дюйм/с)», «Скор. (мм/с2)», «Перемещ. (мкм)», «Перемещ. (мм)», «Нажатие клавиш»], по умолчанию «Ускор. (g)»
* Единицы измерения, на основе выбранного типа датчиков
* Единицы измерения веса [«г», «кг», «унц.», «фунт», «ед.» – технические единицы], по умолчанию «ед.»
* Единицы длины [«мм», «см», «м», «дюйм», «фут», «ед.»], радиус от осевой линии вала до точки размещения веса 
* Перемещение [«В сторону вращения»/«Против»], по умолчанию – «Против»  
* Тип сигнала запуска [внешн. аналог., внешн. TTL], по умолчанию – внешн. TTL
* Склон сигнала запуска[+/-], по умолчанию + 
* Уровень сигнала запуска [#вольт], (применяется только для внешн. аналог.)
Допустимый дисбаланс. Уровень, допустимый уровень дисбаланса, которого вы пытаетесь достичь
* Фильтр [«Выкл. (нет)», «2Гц», «10Гц»], по умолчанию «2Гц»
* Детектирование [«Пик», «СКЗ», «Размах»], по умолчанию – «Пик» для ускорения и скорости и «Размах» для перемещения. 
* Количество средних, по умолчанию - 4
* Решение [«Коэффициенты влияния», «Квазистат.»], по умолчанию – «Коэфф. Влияния» 
Применяется только для балансировки двух плоскостей.
* Сегменты 1/2 плоскости:
параметры плоскости 2 различаются в зависимости от количества используемых датчиков — одного или двух.
* Входной канал («Кан.1»/«Кан.2»), по умолчанию — «Кан.1»
* Связь [ICP/AC], по умолчанию - AC
* Чувствительность [0.010-1000 мВ/ед] , по умолчанию - 100мВ/ед
* Входной диапазон [«Автоматический выбор диапазона»/«Фиксированный диапазон»]
* Тип (позиции) [«Непрерывно»/«Фикс.»], по умолчанию – «Непрерывно».
* Число позиций [3-360], по умолчанию - 3
Используется только при выборе выше параметра «фиксировано» (предполагается, что опорная фаза находится в нулевой позиции и в равномерно распределенных позициях).
* Отклонение позиции 1 [1-360], по умолчанию - 0


2) Работа
Подробности запуска балансировки
* Начальный запуск плоскости n
* Запись скорости (об/мин), ампл., фазы для плоскости n. 
Сохранение результатов в таблице «Сводка»
* При наличии двух плоскостей с одним датчиком повторите этот шаг для следующей плоскости
* Тестовый запуск плоскости n
* Запрос для пробного веса в плоскости n с использованием расчетных или иных данных. Введите массу, угол и радиус пробного веса n. 
* Запись тестового запуска с приложенной пробной массой n, с записью амплитуды и фазы в каждой плоскости. Ввод результатов в таблицу «Сводка»
* Вопрос о том, прикладывается ли вес постоянно. Необходим для расчетов корректировок. Сохранение результатов в таблице «Веса»
* При наличии двух плоскостей повторите тестовый запуск для следующей плоскости.
* Корректировка
Дает решение для всех плоскостей в зависимости от выбранного варианта. Каждый результат (для плоскости n) может быть разделен по двум позициям (разрешенные радиусы и/или углы), и поправки могут добавляться или вычитаться. 
* Если плоскость 2 и метод решения квазистатические, балансировочный вес для вала является вычисляемым.
* Добавляются (или убираются) балансировочные грузы. Веса вводятся в таблицу «Веса»
* Последний запуск
Запись последнего запуска с приложенными балансировочными грузами, с записью амплитуды и фазы в каждой плоскости. Ввод результатов в таблицу «Сводка»
* Если они неприменимы, то производится балансировка.
* Результаты, записанные в предыдущем шаге, помечаются как "Балансировка". 
* Повтор с шага корректировки и далее

* При завершении балансировки
Этот параметр позволяет сохранить состояние, до которого дошло тестирование. Возможно извлечение последнего задания для его завершения или просмотра данных.


3) Экран перехода
Нажмите кнопку «Перейти» на любом экране, где она присутствует.  Откроется экран перехода. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы выбрать, куда вы хотите сделать переход в запуске, затем нажмите клавиши «Перейти к точке»/Enter, чтобы выполнить переход. Пользователь может переходить только к «объектам с отметкой» в левом окне, все остальные объекты при нажатии клавиш «Перейти к точке»/Enter будут пропущены.


4) Обзор и повторный вызов
Пользователь может выбрать последнее задание балансировки для:
выполнения нового задания с использованием предыдущих настроек;
продолжения тестирования с любой точки в результатах с использованием функции «Перейти к...»;
просмотра таблицы сводки;
просмотра таблицы весов.



5) Печать
Экран сводки балансировки и экран сводки весов можно сохранить в виде растрового изображения на карту SD или во внутренней памяти. Впоследствии изображение можно скопировать на компьютер и распечатать.
Это можно сделать, нажав одновременно клавиши 0 и 7. 
Появится диалоговое окно:
* для того чтобы сохранить на карту SD, нажмите клавишу F3;
* для того чтобы сохранить во внутренней памяти, нажмите клавишу F4.


6) Контрастность изображения
Контрастность ЖК-дисплея можно изменить в любом окне: нажмите сочетание клавиш 0 и F3, чтобы сделать изображение светлее, или сочетание клавиш 0 и F4, чтобы сделать его темнее.
