RuCd – tabellinställning

Använd piltangenterna Upp/Ner för att navigera till inställningarna. 

Använd HÖGER piltangent för att öppna vald post för redigering. 
Använd FIRE-tangenten eller VÄNSTER piltangent för att stänga redigeraren 
då önskat urval har gjorts.

Tryck på FIRE eller DISPLAY för att starta mätningen.
Tryck på TILLBAKA för att återgå till huvudmenyn.

Menyalternativ:
* Kanal – välj den kanal som ska visas
* Starthast. (RPM) – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som starthastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar. 
* Stopphast. (RPM) – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som stopphastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar.
* Fördelning – använd den nedrullningsbara menyn för att välja vilken intervall som ska användas för diagrammen. Alternativen är: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime eller %ΔRPM + ΔTime.
Beroende på vilket alternativ som väljs kommer du att kunna ange värden för hastighets- och tidsintervaller med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen.
* Visa enheter – välj enheter för Y-axel i den nedrullningsbara menyn. De tillgängliga enheterna varierar beroende på vilken transduktor som används för att samla ihop data.
* LF-gräns – välj i den nedrullningsbara menyn om du vill lägga till ett lågfrekvensfilter på 0,3 gånger varvantalet. För integrerade mätningar rekommenderas att LF-gränsen är aktiverad.
* Detektering – bestämmer signaldetektering och skalning från rms, pc eller ppc.   
* Antal spår – välj hur många spår du vill visa i en nedrullningsbar meny. Om totalvärdet markeras kan endast tre spår visas, annars är det högsta antalet fyra.
* Spårordning #1 – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret.
* Spårordning #2 – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är 2 eller högre.
* Spårordning #3 – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är 3 eller högre.
* Spårordning #4 – använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är fyra och totalvärdet stängts av.
