RuCd – Inställning av datainsamling
---------------------------

Transduktor – Gör att du kan välja transduktortyp och enhetstyp och om du vill att ICP ska aktiveras.

Känslighet – Använd det numeriska tangentbordet för att mata in transduktorkänslighet i millivolt (mv) per teknisk enhet (EU).  

Område – Väljer indataområdet för enheterna enligt transduktortyp.

Maximal maskinhastighet – Använd den numeriska knappsatsen och ange maximal hastighet som maskinen du samlar in data för kommer att köra. Var noga med att ställa in rätt hastighet för att vara säker på att tillräckligt med data samlas in för analysen.

Max ant. Ordningar – Använd den numeriska knappsatsen för att ange maximalt antal ordningar som ska registreras. Var noga med att ställa in det rätt för att vara säker på att tillräckligt med data har samlats in för analysen.

Läge – Välj mellan Start, Avstängning eller Manuell.

Pulser/varv – Anv舅d den numeriska knappsatsen och ange antal varvr臾narpulser som kommer att ske f varje varv. 

Starthast. (RPM) – Använd den numeriska knappsatsen och ange varvtalsvärdet som triggar enheten att börja samla in data. Om startläget har valts måste det vara lägre än stopphastigheten. Om avstängningsläget har valts måste det vara högre än stopphastigheten. Om enheten är i manuellt läge är det här alternativet inte tillgängligt.

Stopphast. (RPM) – Använd den numeriska knappsatsen och ange varvtalsvärdet som triggar enheten att börja samla in data. Om startläget har valts måste det vara högre än stopphastigheten. Om avstängningsläget har valts måste det vara lägre än stopphastigheten. Om enheten är i manuellt läge är det här alternativet inte tillgängligt.

Spara till – Välj om du vill spara informationen i internt minne, SD-kort

Max ins.tid – Använd den numeriska knappsatsen och ange maximal tid för dataregistrering. Den är som standard inställd på den maximala tid som är tillgänglig för återstående diskutrymme på den valda lagringsmediet.




