Symmetrisering - Scherm Eerste run

Dit scherm duidt het aantal vlakken aan, een samenvatting van de balansrun en verzamelde gegevens (amplitude, fase en machineloopsnelheid)

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de OPSLAAN-toets.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen, om de eerste run te beginnen.

Druk op de POLAIR-toets om een polaire grafiek van de symmetriseringsrun te zien (door in dit scherm op BARGRAPH drukken, komt u terug in het BARGRAPH -scherm).

Voor symmetrisering van twee vlakken, druk op GEMIDDELD om een gemiddelde uitlezing voor beide vlakken te geven. Druk opnieuw op GEMIDDELD om het middelen te stoppen.

Druk op UITVOEREN of STOP om de eerste run te stoppen. 

Druk op de UITVOEREN-toets om verder te gaan naar het Proefgewicht-scherm, of druk op TABEL om terug te keren naar het Symmetrie - samenvattingscherm

Bij het indrukken van TABEL, gebruik de UP/DOWN-pijltjes om een IR (Eerste run) of TWx1 (Proefgewicht x1) te selecteren en druk op GA NAAR of UITVOEREN om naar het gewenste instellingscherm te gaan.

De VORIGE-toets keert terug naar het hoofdscherm met de optie voor OPSLAAN, VERWERPEN of ANNULEREN.



