RuCd – vesiputousnäyttö

Vasen/oikea-nuolinäppäimet liikuttavat kursoria aktiivisella käyrällä.

Pidä 0 ja ylös/alas-nuolinäppäimiä painettuina valitsemaan seuraava tai edellinen käyrä.

Laajenna/lyhennä Z-akselia painamalla ja pitämällä alhaalla näppäimiä 0 ja +.

Muita käytettävissä olevia kohtia ovat:

* OHJE – avaa ohjevalikon

* SPEKTROG. – esittää samat tiedot spektrogrammina. 

* MUOKKAA – palaa vesiputouksen laajennetun valikon asetuksiin.

* TALLENNA – tallenna Bode-tiedot CSV-tiedostoon.

* TAKAISIN – palauttaa Bode-asetusvalikkoon.
