RuCd - Diagramme de Bode

La trace supérieure affiche l’amplitude (logarithmique ou linéaire, telle que sélectionnée dans le menu de configuration Bode) par rapport au TPM   

La trace inférieure affiche la phase par rapport au TPM 
 
Utilisez les flèches de direction Droite/Gauche pour déplacer le curseur le long de la trace.

Utilisez les flèches de direction 0 + Haut/Bas pour sélectionner une trace différente, avec le numéro d'ordre de la trace actuelle affiché dans l'angle supérieur gauche de l’écran.

Les autres éléments disponibles sont :

* AIDE - Ouvre le menu d'aide

* TABLE - Affichez les mêmes données (premières traces de second ordre uniquement) sous forme de tableau 

* ENREGISTRER - Enregistrez les données Bode dans un fichier CSV

* NYQST - Affichez les mêmes données (sauf Global) sous forme de tracé Nyquist

* RETOUR - Retournez au menu de configuration Bode.
