RuCd - Nyquist-Setup

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder ANZEIGE, um mit der Messung zu beginnen.
Durch Drücken der Taste ZURÜCK kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Menüeinträge:

Menüeinträge:
* Kanal - Wählen Sie den Kanal aus, der angezeigt werden soll
* Drehz.Start (UPM) - Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die Startdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptmaske festgelegten Startdrehzahl. 
* Drehz.Stop (UPM) - Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die Stopdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptmaske festgelegten Stopdrehzahl.
* Abstand - Wählen Sie den für die Darstellungen zu verwendenden Intervalltyp aus der Dropdown-Liste. Zur Auswahl stehen: ΔUPM, %ΔUPM, ΔZeit, ΔUPM + ΔZeit oder %ΔUPM + ΔZeit.
Je nach gewählter Option können Sie über das alphanumerische Tastenfeld Werte für das Drehzahl- und Zeitintervall eingeben.
* Anzeigeeinheiten - Wählen Sie die y-Achseneinheiten aus der Dropdownliste. Welche Einheiten verfügbar sind, hängt vom zum Sammeln der Daten verwendeten Messwertgebers ab.
* NF-Grenze - Wählen Sie aus der Dropdownliste, ob ein Niederfrequenzfilter bei 0,3× der Drehzahl angewendet werden soll. Für integrierte Messungen wird empfohlen, dass für "NF-Grenze" der Wert "Ein" gewählt wird.
* Erfassung - Bestimmt die Signalerfassung und Skalierung von rms, pc oder ppc.  
* Anz. d. Kurven - Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Kurven aus der Dropdownliste. Wenn die Summe ausgewählt ist, können maximal drei Kurven angezeigt werden, ansonsten vier.
* Kurvenord. #1 -  Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die auf dieser Kurve anzuzeigende Ordnungsnummer ein.
* Kurvenord. #2 -  Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die auf dieser Kurve anzuzeigende Ordnungsnummer ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn mindestens zwei Kurven vorhanden sind.
* Kurvenord. #3 -  Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die auf dieser Kurve anzuzeigende Ordnungsnummer ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn mindestens drei Kurven vorhanden sind.
* Kurvenord. #4 -  Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die auf dieser Kurve anzuzeigende Ordnungsnummer ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn mindestens vier Kurven vorhanden sind und die Summe deaktiviert ist.
