Wyważanie – ekran przebiegu próbnego

Na ekranie wyświetlane są następujące pozycje: liczba płaszczyzn, podsumowanie przebiegu wyważania oraz zebrane dane (amplituda, faza oraz prędkość pracy maszyny).

Ustawienia można zachować, naciskając przycisk ZACHOWAJ.

Naciśnij przycisk FIRE lub przycisk START, aby rozpocząć przebieg próbny.

Naciśnij przycisk BIEGUNOWY, aby wyświetlić wykres biegunowy dla przebiegu wyważania (wybór opcji WYKRESSŁUPKOWY na tym ekranie przenosi użytkownika do ekranu WYKRESSŁUPKOWY).

W przypadku wyważania dwupłaszczyznowego naciśnij klawisz ŚREDNIA, aby uzyskać średni odczyt z dwóch płaszczyzn. Ponowne naciśnięcie klawisza ŚREDNIA spowoduje zatrzymanie procesu uśredniania.

Naciśnij klawisz FIRE lub STOP, aby zatrzymać przebieg próbny. 

Naciśnięcie klawisza TABELA powoduje powrót do ekranu podsumowania wyważarki. Użyj klawiszy strzałek GÓRA/DÓŁ, aby wybrać dowolne zgromadzone wcześniej dane i naciśnij klawisz PRZEJDŹ lub klawisz FIRE, aby przejść do odpowiedniego ekranu ustawień.

Naciśnij klawisz FIRE, aby przejść do ekranu wprowadzającego próbnych obciążników lub naciśnij klawisz TABELA, aby powrócić do ekranu podsumowania wyważarki.

Jeśli ciężar obciążników próbnych jest nieprawidłowy, wyświetli się pytanie „Czy chcesz powtórzyć?”. Wybór opcji TAK spowoduje powrót do ekranu obciążników próbnych umożliwiającego rozpoczęcie przebiegu próbnego.

W przypadku wyboru opcji NIE zostanie wyświetlone pytanie „Czy chcesz usunąć obciążnik próbny x?” z możliwością wyboru opcji TAK/NIE. Jednostka zasugeruje najlepsze rozwiązanie wyważenia i przejdzie do ekranu obciążnika korekcyjnego.

Klawisz POWRÓT pozwala powrócić do głównego menu, oferując następujące opcje: ZAPISZ, PORZUĆ lub ANULUJ.


