Tracciatura - Impostazioni estese spettrogramma

* Asse Y - Selezionare dal menu a discesa il formato lineare o logaritmico della scala delle unità dell'asse Y.

*Asse Z - Scegliere dal menu a discesa la spaziatura da utilizzare per l'asse Z. Le opzioni disponibili sono:
 RPM - Gli FFT verranno spaziati a seconda del valore RPM con cui sono stati registrati
 Timestamp - gli FFT verranno spaziati a seconda dell'ora in cui i dati sono stati registrati
 Spaziat. uniforme - gli FFT verranno spaziati in modo uniforme lungo l'asse Z

*Soppress. - Scegliere il livello di segnale minimo da visualizzare, come percentuale del valore globale massimo. 

VISUALIZZA o Invio raccoglie i dati

ESCI - torna alle impostazioni cascata
