RuCd - WAV Kurulum

Bu ekran sayesinde çalıştırmak istediğiniz bir WAV dosyası parametrelerini ayarlayabilirsiniz. 2- kanal verileri taşıyan sadece WAV dosyaları işlenebilir: CH1 titreşim sinyali olarak kabul edilir ve CH2 ise tako sinyali.

WAV dosyası mevcut maksimum hızı belirlemek için otomatik olarak taranır: eğer devi başına darbe atım sayısı 1.0 değilse, o zaman işleme devam etmeden önce doğru değeri giriniz.

* Maks M/C Hızı - bu WAV dosyasındaki ilgi noktasının maksimum makine hızını belirler. Otomatik olarak ayarlanan en yüksek algılanan m/c hız.

* Mod - Runup / Manüel / Coastdown - WAV'ın yakalandığı modu belirt. Emin değilsen, kullanım kılavuzuna bak.

* Darbe atım/Dönme - şaft dönme darbe atım sayısını belirt. Bunu değiştirmek Max M/C Hız ayarını da değiştirir.

* Başlat Spd, Durdur Spd -eğer mod Runup veya Coastdown ise, WAV dosyasının kaydedildiği başlat ve durdur hızlarını yaklaşık olarak belirt. Manüel mod için geçerli değil.

