Tasapainotus – Alustusajon näyttö

Tämä näyttö esittää tasojen määrän, yhteenvedon tasapainoajosta ja kerätystä datasta (amplitudi, vaihe ja koneen käyttönopeus).

Asetukset voidaan tallentaa käyttäen TALLENNA-painiketta.

Aloita alustusajo painamalla LAUKAISE- tai KÄYNNISTÄ-painiketta.

Paina NAPA-painiketta nähdäksesi tasapainoajon napakäyrän (PYLVÄSKAAVIO-painikkeen painaminen tältä näytöltä palauttaa käyttäjän PYLVÄSKAAVIO-näyttöön).

Kahden tason tasapainotusta varten paina KESKIARVO saadaksesi keskiarvolukeman kummallekin tasolle. Pysäytä keskiarvotus painamalla KESKIARVO uudestaan.

Pysäytä alustusajo painamalla LAUKAISE tai SEIS. 

Etene koepainonäyttöön painamalla LAUKAISE-näppäintä tai palaa Tasapainottaja – yhteenveto -näyttöön painamalla TAULUKKO.

Jos TAULUKKOA painetaan, käytä YLÖS/ALAS-nuolia valitsemaan IR (Alustusajo) tai TWx1 (Koepaino x 1) ja paina SIIRRY- tai LAUKAISE-painiketta siirtyäksesi haluttuun asetusnäyttöön.

TAKAISIN-painike palauttaa käyttäjän päävalikkoon, jossa vaihtoehtona on TALLENNA, HYLKÄÄ tai PERUUTA.



