Tracking - Configuration de cascade étendue

* Axe Z - Sélectionnez dans le menu déroulant l'espacement à utiliser pour l'axe Z. Sélectionnez l’une des options suivantes :
 TPM - L’espacement des FFT dépend du TPM auquel ils ont été enregistrés
 Horodatage - L’espacement des FFT dépend du moment où les données ont été enregistrées
 Espacement uniforme - Les FFT sont espacés uniformément le long de l’axe Z

* Nb. de spectres - Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de spectres à afficher dans le tracé en cascade. L’utilisateur peut afficher entre 2 et 60 traces.

* Décalage trace - Sélectionnez l’angle de l’axe Z du tracé en cascade dans le menu déroulant. Les valeurs disponibles pour l'axe Y sont comprises entre 0, 22.5 et 45 degrés.

* Hauteur trace - Utilisez le menu déroulant pour contrôler la hauteur d’écran utilisée pour les axes Y et Z : Si elle est Haute, les spectres sont alors plus hauts, mais rapprochés ; si elle est Basse, les spectres sont moins hauts, mais plus espacés.

* Ordre d'affich. - Sélectionnez l’ordre d’affichage chronologique ou antéchronologique du tracé. Si l’ordre d’affichage est chronologique, le spectre le plus proche de l’utilisateur est celui qui a été collecté en premier, tandis que ceux qui l’ont été ultérieurement se trouvent à sa suite. Si l’ordre d’affichage est antéchronologique, le spectre le plus proche de l’utilisateur est celui qui a été collecté en dernier, tandis que ceux qui l’ont été antérieurement se trouvent à sa suite.

* Blocage - Sélectionnez dans le menu déroulant le pourcentage de données de signal globales à bloquer. Cette opération supprimera les données inférieures à un certain niveau sur l’axe Y.
