Funzione Transfer - Mostra Dati

Questa schermata visualizza i dati delle misure FRF. 
La traccia superiore indica la grandezza. Il colore indica la coerenza della misura: le frequenze che dispongono di una buona coerenza (≥85%) sono indicate in verde, quelle con scarsa coerenza (<85%) in rosso.
La traccia inferiore indica la fase.

Durante l’acquisizione con Accetta/Rifiuta impostati su Manuale le due tracce indicano il martello e il tempo di risposta.

* AIUTO - menù di aiuto

* VISUALE - permette all'utente di cambiare la visuale sullo schermo in base all'impostazione

* ARCHIVIA - archivia i dati raccolti

* RI-EFFETTUA - abbandona i dati raccolti e ri-effettua la misurazione della Funzione Transfer.

* ESCI - torna al menù Impostazione 

* I tasti SINISTRA / DESTRA spostano il cursore sulle tracce grandezza / fase.

* I tasti +- consentono di espandere / comprimere l'asse X per la traccia.

