Overdrachtsfunctie - Gegevens weergeven

Op dit scherm worden de FRF-meetgegevens weergegeven. 
In het bovenste spoor wordt de magnitude weergegeven. Met kleur wordt de cohesie van de meting aangegeven: frequenties met een goede cohesie (≥85%) worden groen weergegeven en frequenties met slechte cohesie (<85%) worden rood weergegeven.
In het onderste spoor wordt de fase weergegeven.

Tijdens de acquisitie met Accepteren/Weigeren ingesteld op Handmatig tonen de twee sporen de tijdsporen Hamer en Respons.

* HELP - helpmenu

* WEERGAVE - de gebruiker kan, afhankelijk van de instelling, de weergave op het scherm wijzigen

* OPSLAAN - opslaan van de verzamelde gegevens

* OPNIEUW- negeert de tot nu toe verzamelde gegevens en voert de Overdrachtsfunctiemeting opnieuw uit.

* AFSLUITEN- keert terug naar het Instelmenu.

* De cursortoetsen LINKS/RECHTS verplaatsen de cursor op de magnitude- en fasesporen.

* De toets +- vergroot / verkleint de X-assen van het spoor.

