Idler Monitor - Menu de configuration

* Unités – Anglais ou Métrique. Permet de définir les unités de mesure du système. Par exemple, sélectionnez Métrique pour définir la vitesse du rouleau en m/s et le diamètre du galet en mm. Sélectionnez Anglais pour définir la vitesse du rouleau en pied/minute et le diamètre du galet en pouces.

* Sensibilité – Entrez la sensibilité du microphone en mV/Pascal de pression acoustique. La sensibilité par défaut est réglée sur 40 mV/Pascal pour le microphone fourni par SKF. Il n'est pas nécessaire de la modifier sauf si un autre microphone est utilisé.

* Nom usine – Entrez le nom de la mine, de la société ou de l'usine. Cette information, ainsi que les trois champs suivants, est mémorisée et stockée pour identification avec les données acoustiques enregistrées pour le rouleau.

* Lieu – Entrez l'emplacement du rouleau ou de la machine.

* Description – En cas de besoin, donnez une description supplémentaire pour faciliter l'identification.

* Référence de l'actif – Entrez le numéro d'actif, le numéro de série ou le numéro d'étiquette du rouleau.

* Vit. rouleau – Entrez la vitesse du rouleau de manutention. La vitesse du rouleau et le diamètre du roulement servent à calculer la vitesse de rotation du roulement et les fréquences des défauts de roulement.

* Dia. galet – Entrez le diamètre du roulement du galet. Le diamètre du roulement du galet et la vitesse du rouleau servent à calculer la vitesse de rotation du roulement et les fréquences des défauts de roulement.


Les quatre champs suivants vous permettent de modifier les seuils d'alarme pour les quatre mesures acoustiques de l'Idler Sound Monitor. Les seuils d'alarme par défaut sont prévus pour optimiser la détection des défauts de galet dans des conditions normales d'état et ne doivent être modifiés que s'ils se révèlent inadaptés à l'état de votre rouleau de manutention. 

* Seuil Pic réel – Indiquez le seuil d'alarme pour la valeur globale du pic réel de l'enveloppement acoustique (PaE).

* Seuil RSS – Indiquez le seuil d'alarme pour la valeur globale de la racine carrée de la somme (RSS) de l'enveloppement acoustique (PaE).

* Seuil Kurtosis – Indiquez le seuil d'alarme pour la mesure de l'aplatissement (Kurtosis). 

* Seuil HAI – Indiquez le seuil d'alarme pour la mesure de l'indicateur d'activité harmonique.

* Enregistrer sur (Interne ou Carte) – Spécifiez le support sur lequel enregistrer ; il peut s'agir du disque dur interne du Microlog ou d'une carte SD insérée.
