平衡应用程序摘要 
1) 平衡设置
2) 操作
3) 进入屏幕
4) 检查/回调
5) 打印操作
6) 显示对比度


1) 平衡设置选项
* 平面数量 [1/2]，默认为 1
* 变频器数量 [1] 用于执行一个平面平衡，[1/2] 用于执行两个平面平衡
* 传感器类型 [加速度 G、速度 IPS、速度 mm/s2、位移 um、位移 mil、任意键]、默认值为加速度 G
* 显示单位，由选择的传感器类型决定的选项
* 权重单位 [g/kg/oz/lb/EU - 工程单位]，默认为 EU
* 长度单位 [mm/cm/m/inch/feet/EU]，轴中心到权重位置的权重部位的半径
* 移动 [通过旋转/逆转]，默认为逆转  
* 触发类型 [外部模拟/外部 TTL]，默认为外部 TTL
* 触发斜率 [+/-]，默认为 +  
* 触发等级 [#伏特]，（仅适用于外部模拟）
验收不平衡级别，您尝试达到的验收不平衡级别
* 滤波器 [关闭（无）/2Hz/10Hz]，默认为 2Hz
* 检测 [峰值/RMS/峰峰值]，默认为峰值用于加速度与速度，峰峰值用于偏移， 
* 平均数量，默认为 4
* 解决方案 [影响系数/准静态]，默认为影响系数 
仅适用于两个平面平衡。
* 平面 1/2 部分：
平面 2 选项根据您使用的是一个还是两个变频器而有所不同。
* 输入通道 [通道 1/通道 2]，默认值为通道 1
* 耦合 [ICP/AC]，默认为 AC
* 灵敏度 [0.010-1000 mV/EU]，默认为 100mV/EU
* 输入范围 [自动范围/固定范围]
* 类型（位置）[连续/固定]，默认为连续。
* 位置数量 [3-360]，默认为 3
仅在选择了上述固定选项后可用（假设相位基准位于零位置上，且各个位置分布均匀）。
* 位置 1 偏移 [0-360]，默认为 0


2) 操作
平衡运行详情
* 开始运行平面 n
* 记录平面 n 的 RPM、幅、相 
将结果存储在摘要表格中
* 如果是 2 个平面和 1 个变频器，请为第二个平面重复此步骤
* 试运行平面 n
* 提示使用估计或其他方式在平面 n 中输入试重。输入试重 n 的质量、角度和半径。 
* 记录试运行 n 的增加试重 n ，记录每个平面的幅和相位。将结果输入摘要表格中
* 询问是否永久附加权重？- 在计算校正值时必须了解。将结果存储在权重表格中
* 如果是 2 个平面和 1 个变频器，请为第二个平面重复试运行步骤。
* 校正值
根据所选选项为所有平面提供解决方案，每个结果（对于平面 n）可分在两个位置（允许不同的半径和/或角度），可添加或减去校正值。 
* 如果是 2 个平面且解决方案为准静态 – 则须计算轴的校正权重。
* 增加（或减少）校正重量。在权重表格中输入权重
* 最终运行
记录最终运行以及增加的校正重量，记录每个平面的幅和相位。将结果增加到摘要表格中
* 如果不是可接受的修整。
* 请将前述步骤中记录的结果标记为 Trim（修整）。 
* 从修整步骤开始重复

* 如果已经存在平衡
选择从测试的计划位置保存状态。可以回调过去的工作，以完成或检查数据。


3) 进入屏幕
如果可用，在任何屏幕按“进入”功能按钮。会打开 Go to（进入）屏幕。使用上/下箭头键选择想要跳过的运行位置，按 "Go to Pt"/Enter 键启用跳过。用户仅可跳至左侧方框中“已勾选的项目”，所有其他项目将在按 "Go to Pt"/Enter 键后忽略。


4) 检查和回调
用户可以选择过去的平衡工作，以：
使用之前的设置执行新工作。
使用“进入”按钮从摘要中的任何测量点继续测试
查看摘要表格
查看权重表格



5) 打印操作
平衡摘要屏幕和权重摘要屏幕可作为位图图像保存在 SD 卡或内部内存中。随后，可将该图像复制到主机 PC 上并打印出来。
这可通过同时按下 0 和 7 键实现。 
会显示对话框：
* 按 F3 可保存到 SD 卡中
* 按 F4 可保存到内部内存中


6) 显示对比度
LCD 显示的对比度可从任何屏幕进行调整，按 0 键和 F3 功能键可降低显示对比度，按 0 键和 F4 功能键可加强显示对比度
