Śledzenie – widok spektrogramu

Na obrazie spektrogramu kolory wskazują amplitudy sygnałów, gdzie wyższą amplitudę oznacza czerwień, niższą – kolor niebieski. 

Kursor góra/dół pozwala poruszać kursorem w górę/w dół po osi Y zapisanych prędkości RPM (obr./min).

Kursor w lewo/w prawo pozwala poruszać kursorem w lewo/prawo wzdłuż osi X na wybranej skali częstotliwości.
Inne dostępne opcje to:

* POMOC – otwiera menu pomocy

* WATERFL – pokazuje te same dane, co na wykresie plasterkowym 

* EDYTUJ – powrót do menu ustawień obrazu spektrogramu

* ZACHOWAJ – zapisuje dane spektrogramu jako plik CSV

* WYJŚCIE – powoduje powrót menu ustawień spektrogramu.
