Funzione Transfer - Schermata Impostazioni

 
Usa i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per muoverti tra le impostazioni. 

Utilizza il tasto freccia DESTRA per aprire l’elemento selezionato da modificare. 
Utilizza il tasto INVIO o la freccia SINISTRA per chiudere l'editor una volta 
effettuata la scelta desiderata.

Premendo il pulsante ESPANDI sono disponibili ulteriori impostazioni.

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante ARCHIVIA.

Premi il pulsante INVIO o AVVIA per avviare la misurazione
Il tasto ESCI ti riporterà al menù principale.
PREDEFINITO riporterà le impostazioni alla stato predefinito.


Voci di menu:
* Canali - Imposta il numero di canali per raccogliere i dati.
* Modalità di eccitazione - seleziona martello o continua 
* Unità Martello - seleziona tra N e lbf. [Modalità martello solamente]
* Sens. m. (mV/N) - inserisci sensibilità martello
* Corrente CCS m. - Attiva/disattiva corrente CCS martello.
* Sensore - Seleziona da una lista di sensori predefiniti o scegli variabile per impostare il sensore manualmente.
* Unità sensore – Imposta le unità di misurazione utilizzate dal sensore. [Espandi solamente]
* Sensibilità – Inserisci la sensibilità del trasduttore in mV per unità sensore.[Espandi solamente]
* Corrente CCS  - Attiva/disattiva la corrente CCS. [Espandi solamente]
* Intervallo di Risposta - seleziona il limite dell'intervallo di risposta che ti aspetteresti di vedere
* Misurazione - seleziona Massa Apparente, Acceleranza, Impedenza, Rigidità o Capacitanza [Martello solamente] o g/g, mm/s/g o um/g [Continua]
* Unità di Misurazione - Seleziona il tipo di unità visualizzate per la misurazione. 
* Asse Y - Seleziona scala asse Y tra Lineare, Log o dB. 
* Intervallo Martello - seleziona l'intervallo desiderato per il Martello [Modalità martello solamente]
* Interv. freq. – seleziona l’intervallo di frequenza per il test.
* Numero di Righe - Seleziona il numero di righe  
* Windowing - seleziona Esp. Forza o Uniforme per la modalità martello, Hanning è predefinito per la modalità Continua
* Num. Medie - Seleziona il numero di medie. [Espandi solamente]
* Accetta/Rifiuta - seleziona Manuale o Automatico [Modalità martello solamente]
* Inverti Fase - alterna tra ON/OFF
* Buona Coerenza - seleziona il livello % cui impostare la buona coerenza
* Salva Su - seleziona tra scheda Interna o SD
* Autoincr. Pos - alterna tra ON/OFF
