Zusammenfassung der Auswuchtanwendung 
1) Auswucht-Setup
2) Betrieb
3) Zu-Maske
4) Abruf / Anforderung
5) Druckbetrieb
6) Anzeigekontrast


1) Optionen des Auswucht-Setup
* Anzahl der Ebenen [1/2], Vorgabe 1
* Anz. Messwertgeber [1] für Auswuchten auf einer Ebene, [1/2] für Auswuchten auf zwei Ebenen 
* Sensortyp [Beschl G, Geschw IPS, Geschw mm/s2, Weg um, Weg mil, Taste], Vorgabe Accel G
* Anzeigeeinheiten, Optionen beruhen auf ausgewähltem Sensortyp
* Masseneinheiten [g/kg/oz/lb/TE - technische Einheiten], Vorgabe TE
* Längeneinheiten [mm/cm/m/inch/feet/TE], Radius zum Anbringen der Gewichte (von der Wellenmitte bis zur Position des Gewichts).
* Bewegung [mit Drehung/gegen], Vorgabe gegen  
* Triggertyp [ext. analog/ext. TTL], Vorgabe ext. TTL
* Triggerflanke[+/-], Vorgabe + 
* Triggerschwelle [#Volt], (nur zutreffend bei ext. analog)
Akzeptanz Unwucht Niveau - akzeptables Unwuchtniveau, das Sie erreichen möchten.
* Filter [Aus (kein)/2Hz/10Hz], Vorgabe 2Hz
* Erfassung [Spitze/RMS/Sp-zu-Sp], Vorgaben Spitze für Beschl und Geschw und Spitze-zu-Spitze für Weg, 
* Anzahl Mittelungen, Vorgabe 4
* Lösung [Einflusskoeffizienten/Quasistatisch], Vorgabe Einflusskoeffizienten 
Nur verfügbar für Auswuchten mit zwei Ebenen.
* Ebene 1/2 Abschnitte:
Optionen für Ebene 2 variieren, je nachdem, ob Sie einen oder zwei Messwertgeber verwenden.
* Eingabekanal [Kan1/Kan2], Vorgabe Kan1
* Kupplung [ICP/AC], Vorgabe AC
* Empfindlichkeit [0,010-1000 mV/TE] , Vorgabe 100 mV/TE
* Eingabebereich [Automatische Skalierung/festgelegter Bereich]
* Typ (Positionen) [kontinuierlich/fest], Vorgabe kontinuierlich.
* Anzahl der Positionen [3-360], Vorgabe 3.
Nur dann sinnvoll, wenn oben fest ausgewählt wurde (angenommen wird, dass die Phasenreferenz bei Position Null liegt und die Positionen gleichmäßig verteilt sind).
* Position 1 Offset [0-360] Vorgabe 0


2) Betrieb
Details zum Wuchtlauf
* Anfangslauf Ebene n
* Aufzeichnung von UPM, Ampl und Phase für Ebene n. 
Ergebnisse werden in der Übersichtstabelle gespeichert.
* Wiederholen Sie diesen Schritt mit 1 Messwertgeber für die nächste Ebene.
* Tarierlauf Ebene n
* Aufforderung zur Eingabe der Testmasse in Ebene n durch Schätzung oder anders. Masse, Winkel und Radius der Testmasse n eingeben. 
* Aufzeichnung von Tarierlauf n mit angebrachter Testmasse n, Aufzeichnung von Ampl und Phase in jeder Ebene. Ergebnisse in der Übersichtstabelle eingeben.
* Frage, ob die Masse dauerhaft angebracht ist? Erforderlich für die Berechnung von Korrekturen. Ergebnisse werden in der Massentabelle speichern.
* Bei 2 Ebenen mit 1 Messwertgeber wiederholen Sie den Tarierlauf für die nächste Ebene.
* Ausgleich
Ermöglicht Lösungen für alle Ebenen, abhängig von den ausgewählten Optionen, jedes Ergebnis (für Ebene n) kann über zwei Positionen verteilt werden (andere Radien und/oder Winkel zulässig), und Ausgleichswerte können addiert oder subtrahiert werden. 
* Bei 2 Ebenen und wenn die Lösungsmethode quasistatisch ist, wird die Ausgleichsmasse für die Welle berechnet.
* Ausgleichsmassen werden hinzugefügt (oder entfernt). Massen werden in der Massentabelle eingegeben.
* Endlauf
Aufzeichnung des Endlaufs mit angebrachten Ausgleichsmassen, Aufzeichnung von Ampl und Phase in jeder Ebene. Ergebnisse zu Übersichtstabelle hinzufügen.
* Kontrollieren, wenn nicht akzeptabel.
* Im vorigen Schritt aufgezeichnete Ergebnisse als Kontrolle kennzeichnen. 
* Das Verfahren ab dem Kontrollschritt wiederholen.

* Beim Beenden der Auswuchtung
Option zur Speicherung des Status des Testverlaufs. Kann frühere Aufträge abrufen, um Daten zu vervollständigen oder zu prüfen.


3) Zu-Maske
Drücken Sie die Funktionstaste Zu in einer Maske, in der sie verfügbar ist.  Damit wird die Ziel-Maske geöffnet. Verwenden Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts, um auszuwählen, zu welchem Punkt des Laufes Sie springen möchten, und drücken Sie die Tasten "Zu Punkt"/Eingabe, um den Sprung auszuführen. Der Benutzer kann nur zu den markierten Positionen im linken Feld springen, alle anderen werden bei der Betätigung der Taste "Zu Punkt"/Eingabe ignoriert.


4) Abruf und Anforderung
Benutzer kann früheres Auswuchtverfahrens einstellen auf:
Neues Verfahren mit vorherigen Einstellungen durchführen.
Tests von einem beliebigen Messpunkt in der Übersicht mit Zu fortsetzen
die Übersichtstabelle anzeigen;
die Massentabelle anzeigen.



5) Druckbetrieb
Die Auswucht-Übersichtsmaske und die Massen-Übersichtsmaske können als Bitmap-Darstellung auf einer SD-Karte oder im internen Speicher gespeichert werden. Das Bild kann dann auf einen Host-PC kopiert und ausgedruckt werden.
Dies wird durch die gleichzeitige Betätigung der Tasten 0 und 7 ausgeführt. 
Ein Dialogfeld wird angezeigt:
* F3 zur Speicherung auf einer SD-Karte
* F4 zur Speicherung im internen Speicher


6) Anzeigekontrast
Der Kontrast der LCD-Anzeige kann in jeder Maske durch Betätigung der Taste 0 und der Funktionstaste F3 zur helleren Einstellung des Anzeigekontrasts oder der Taste 0 und der Funktionstaste F4 zur dunkleren Einstellung des Anzeigekontrasts eingestellt werden.
