Idler Monitor - Écran de configuration des administrateurs

Cet écran donne d'autres options de configuration à utiliser en cas de besoin. En règle générale, cependant, les valeurs par défaut suffisent.

* Fmax de mesure : pour modifier la plage de fréquences utilisées pour les mesures (gSE et bande de base)

* Nbre lignes : pour changer la taille du FFT utilisé pour le traitement.

* Nbre min. d'ordres, nbre max. d'ordres : pour changer la plage des multiples de la vitesse du galet dans laquelle est recherchée une activité harmonique potentielle.

* Vide : pour changer le niveau d'entrée auquel est activée la détection du « niveau de signal faible »

* Enregistrement : pour activer ou désactiver l'enregistrement chronologique des résultats dans un fichier CSV

