Analysoija – asetusnäyttö

 
Käytä Ylös/Alas-nuolinäppäimiä navigoimaan asetuksissa. 

Avaa valittu kohde muokattavaksi OIKEALLA nuolinäppäimellä. 
Sulje editori käyttämällä LAUKAISE- tai VASEN-näppäintä, kun 
haluttu valinta on tehty.

Lisäasetuksia on saatavana painamalla "Laajenna"-painiketta.

Asetus voidaan tallentaa käyttämällä "Tallenna"-painiketta.

Aloita mittaus painamalla LAUKAISU- tai "Käynnistä"-painiketta
Päävalikkoon palataan "Takaisin"-näppäimellä
"Oletus" palauttaa asetukset oletusarvoihin.


Valikon kohteet:
* Kanavien määrä – aseta datakeräykseen käytettävien kanavien määrä.
* Anturi – valitse esimääritettyjen anturien listalta tai valitse muuttuja anturin manuaalista asettamista varten.
* Anturiyksiköt – aseta anturin käyttämät mittausyksiköt. [vain Laajenna]
* Herkkyys – anna anturin herkkyys yksikkönä mV per anturiyksikkö.[vain Laajenna]
* ICP-teho – kytke ICP-teho päälle/pois päältä. [vain Laajenna]
* Näytä signaali – aseta näyttöformaatiksi spektri, aika, spektri+aika, spektri+ristivaihe tai ratakäyrä. [vain Laajenna]
* Y-akselin yksiköt – valitse esitettävä mittauksen yksikkötyyppi. 
* X-akselin yksiköt – valitse joko Hz tai CPM. [vain Laajenna]
* Suodatin – valitse ylipäästösuodattimen alue
* Taajuusalue – valitse suurin taajuusalue
* Esitä Y-akseli – valitse Y-akselin skaalaksi lineaarinen, log tai dB. [vain Laajenna]
* Tunnistus – valitse RMS, huippu laskettuna, huipusta huippuun laskettuna, todellinen huippu tai todellinen huipusta huippuun.
* Viivat – valitse viivojen lukumäärä 
* Keskim. tyyppi – valitse keskiarvotustyypiksi RMS, exponentiaalinen tai PkHold. [vain Laajenna]
* Keskiarvojen määrä – valitse keskiarvojen määrä. [vain Laajenna]
* Peittoalue – valitse peittoalueen %. [vain Laajenna]
* Ikkuna – valitse ikkunatyypiksi Hanning, Hamming, tasapää tai suorakulma. [vain Laajenna]


Ratakäyrälle x-akseli vastaa Ch1-anturisijaintia ja y-akseli vastaa Ch2-anturisijaintia.
