Analyzer — Экран настройки

 
Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для отображения расширенных настроек нажмите клавишу EXPAND.

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или START.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу BACK.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите клавишу DEFAULT.


Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Кол. каналов» — настройка количества каналов сбора данных.
* «Датчик» — выбор датчика из предложенного списка или выбор переменной для настройки датчика вручную.
* «Единицы датчика» — настройка единиц измерения, используемых датчиком. [Только в расширенном режиме]
* «Чувствительность» — указание чувствительности датчика в мВ на каждую единицу датчика. [Только в расширенном режиме]
* «Питание ICP» — включение и выключение питания ICP. [Только в расширенном режиме]
* «Просмотр сигнала» — выбор значения «Спектр», «Время», «Спектр + Время», «Спектр + Кросс-фаза» или «Орбита». [Только в расширенном режиме]
* «Единицы измерения по оси Y» — выбор типа единиц для отображения результатов измерения. 
*  «Единицы измерения по оси X» — выбор значения «Гц» или «CPM». [Только в расширенном режиме]
* «Фильтр» — выбор диапазона фильтра верхних частот.
*  «Диап. частот» — выбор максимального диапазона частот.
* «Показать ось Y» — выбор шкалы оси Y из значений: «Линейная», «Логарифмическая» или «В децибелах». [Только в расширенном режиме]
* «Детектирование» — выбор из следующих вариантов: СКЗ, вычисленный пик, вычисленный размах, истинный пик или истинный размах.
* «Линии» — выбор количества линий. 
* «Тип усред.» — выбор значения «СКЗ», «Экспоненциальн.» или «Удерж. пика». [Только в расширенном режиме]
* «Кол-во средних» — выбор количества средних. [Только в расширенном режиме]
* «Перекрытие» — выбор % перекрытия. [Только в расширенном режиме]
* «Окно» — выбор типа окна; возможные значения: «Ханнинг», «Хэмминг», «Плоская вершина» или «Прямоуг.». [Только в расширенном режиме]


Для параметра «Орбита» на оси X откладываются значения положения датчика канала 1, а на оси Y — значения положения датчика канала 2.
