Tracking - Spektrogramm - erweitertes Setup

* Y-Achse - Wählen Sie aus der Dropdownliste, ob die Einheiten der Y-Achse im linearen oder logarithmischen Format angezeigt werden sollen.

* Z-Achse - Wählen Sie den Abstand für die Z-Achse aus der Dropdownliste. Wählen Sie aus:
 UPM - der Abstand der FFTs hängt von der Drehzahl ab, bei der sie aufgezeichnet wurden
 Zeitstempel - der Abstand der FFTs hängt von der Uhrzeit ab, zu der sie aufgezeichnet wurden
 Gleicher Abstand - die FFTs werden in gleichmäßigen Abständen entlang der z-Achse verteilt

*Unterdrückung - Wählen Sie den minimalen anzuzeigenden Signalpegel als Prozentsatz des maximalen Gesamtwerts. 

Mit ANZEIGE oder Fire werden die Daten erfasst

EXIT - zurück zum Wasserfall-Setup
