Idler Monitor – Menu di configurazione

* Unità – Inglesi o Metriche. Imposta le unità di misura del sistema. Ad esempio, selezionare Metriche per impostare la velocità del nastro in m/s e il diametro Idler in mm. Selezionare Inglesi per impostare la velocità del nastro in pd/min e il diametro Idler in pollici.

* Sensibilità – Inserire la sensibilità del microfono in mV/Pascal di pressione sonora. Il valore predefinito della sensibilità è impostato a 40 mV/Pascal per il microfono fornito da SKF. Non è necessario modificarlo a meno che non venga utilizzato un microfono diverso.

* Nome impianto – Inserire il nome della miniera, della società o dell’impianto. Queste informazioni (insieme ai tre campi seguenti) sono memorizzate e salvate insieme ai dati audio del nastro trasportatore registrati per scopi di identificazione.

* Posizione – Inserire la posizione del nastro trasportatore o della macchina.

* Descrizione – Se necessario, inserire la descrizione aggiuntiva per scopi di identificazione.

* Riferimento beni - Inserire il numero bene del nastro trasportatore, il numero di serie o il numero di etichetta.

* Velocità nastro - Inserire la velocità del nastro trasportatore. La velocità del nastro e il diametro del rullo Idler sono utilizzati per calcolare la velocità di rotazione del rullo e tollerare le frequenze di errore.

* Diametro Idler - Inserire il diametro del rullo Idler del nastro trasportatore. Il diametro del rullo Idler e la velocità del nastro sono utilizzati per calcolare la velocità di rotazione del rullo e tollerare le frequenze di errore.


I successivi quattro campi consentono di alterare la soglia di allarme per le quattro misure acustiche di Idler Sound Monitor. Le impostazioni predefinite della soglia di allarme sono impostate per meglio rilevare gli errori di Idler nelle condizioni tipiche del nastro trasportatore e devono essere alterate solo se dovessero rivelarsi insufficienti per le condizioni del nastro trasportatore. 

* Soglia Picco reale - Impostare la soglia di allarme per le misurazioni globali del picco reale del demodulatore acustico (PaE).

* Soglia RSS - Impostare la soglia di allarme per le misurazioni globali della radice quadrata della somma dei quadrati (RSS) del demodulatore acustico (PaE).

* Soglia Kurtosis - Impostare la soglia di allarme per le misurazioni Kurtosis. 

* Soglia HAI - Impostare la soglia di allarme per le misurazioni dell’indicatore di attività armonica.

* Salva in – (interno o scheda) Specificare il supporto di archiviazione, sia esso il disco rigido di Microlog, o una scheda SD.
