Sledování – nastavení souborů WAV

Na této obrazovce můžete nastavit parametry souboru WAV, který chcete zpracovat. Zpracovávat lze pouze soubory WAV obsahující dvoukanálová data: předpokládá se, že první kanál (CH1) obsahuje signál vibrací a druhý kanál (CH2) impulzní synchronizační signál (Tacho).

V souboru WAV je automaticky vyhledána nejvyšší naměřená rychlost: pokud se počet impulzů na otáčku nerovná 1,0, zadejte správnou hodnotu, a teprve poté pokračujte.

* Max. rych. str. – určuje maximální rychlost stroje v souboru WAV, která je významná pro měření a zpracování. Hodnota je automaticky nastavena na nejvyšší nalezenou rychlost stroje.

* Režim – Náběh/Ruční/Doběh – vyberte režim, v němž byl soubor WAV získán. Pokud si nejste jisti, použijte volbu Ruční.

* Impulzů/ot. – zadejte počet impulzů otáčkoměru na jednu otáčku hřídele. Změníte-li tento parametr, změní se hodnota v poli Max. rych. str.

* Rych.sp., Rychlost zast. – pokud byl použit režim Náběh nebo Doběh, zadejte přibližné hodnoty rychlosti spuštění a zastavení, při kterých byl soubor WAV zaznamenán. Nevztahuje se na ruční režim.

