Vyvažování – obrazovka nastavení

 
K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Další nastavení získáte stiskem tlačítka ROZŠÍŘIT.

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit měření, stiskněte klávesu ENTER nebo START.

Klávesou „Zpět“ se vrátíte k hlavní nabídce.
„Implicitní“ vrátí nastavení na implicitní hodnoty.

Položky nabídky:
* Nastavení roviny – umožňuje nastavit počet rovin pro sběr dat.
* Snímač – umožňuje vybrat položku ze seznamu předdefinovaných snímačů nebo nastavit snímač ručně.
* Jednotky snímače – umožňuje nastavit jednotky měření používané snímačem. [Pouze rozšířené]
* Citlivost – umožňuje u každé jednotky snímače zadat citlivost snímače v mV.[Pouze rozšířené]
* Napájení ICP – umožňuje zapínat a vypínat napájení ICP. [Pouze rozšířené]
* Zobrazit jednotky – umožňuje vybrat pro měření typ zobrazovaných jednotek. 
* Detekce – umožňuje vybrat možnost efektivní hodnota, vypočítaná špička nebo špička-špička.[Pouze rozšířené]
* Jednotky pro závaží – umožňuje vybrat z možností g, kg, cm, mm, TJ nebo %
* Délkové jednotky – umožňuje vybrat z možností mm, cm, m nebo TJ. [Pouze rozšířené]
* Spoušť – výběr z možností Automatická, Ruční nebo Vizuální.
* Vib. * Práh – pomocí numerické klávesnice lze zadat práh vibrací v um. [Pouze rozšířené]
* Řešení – umožňuje vybrat možnost Dynamické nebo Rovina 1-2 s prognózou (k dispozici pouze při výběru 2 rovin)
* Typ korekce – umožňuje vybrat možnost Polární, Dělená nebo Pevně dané závaží
