Aide sur la configuration du spectrogramme RuCd
---------------------------

Vit. Démarrage (TPM) - Utilisez le pavé numérique pour entrer la vitesse de démarrage RPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse de démarrage définie dans l’écran de configuration principal. 

Vit. Arrêt (TPM) - Utilisez le pavé numérique pour entrer la vitesse d’arrêt TPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse d’arrêt définie dans l’écran de configuration principal.

Espacement - Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d’intervalle à utiliser pour les tracés. Les choix possibles sont les suivants : ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime or %ΔRPM + ΔTime.
Selon l’option sélectionnée, ce paramètre vous permettra d’entrer les valeurs d’intervalle de vitesse et temporel à l’aide du pavé numérique.

Unités d’affichage - Sélectionnez les unités de l’axe Y dans le menu déroulant. Les unités disponibles varient en fonction du transducteur utilisé pour collecter les données.

Détection - Déterminez la détection et la mise à l’échelle du signal.  
Sélectionnez l’une des options suivantes :
RMS - Valeur quadratique moyenne globale (Root Mean Squared)
Pic - Mis à l'échelle d'après le RMS (= √2 × RMS)
Pc-Pc - Mis à l'échelle d'après le RMS (= 2 × √2 × RMS)

Lignes - Déterminez la résolution du spectre.

Axe X - Sélectionnez les unités de l’axe X dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre Hz, CPM or Commandes.

Plage fréq. - Utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur maximale de l’axe X. Les unités sont liées aux paramètres d’affichage de l’axe X.

Coupure BF - Sélectionnez la fréquence de la coupure basse fréquence dans la liste du menu déroulant des filtres passe-haut.
