Wyważanie – ekran obciążnika korekcyjnego

Na ekranie wyświetlane są obciążniki korekcyjne obliczone na podstawie pomiarów próbnych.

Domyślnie wyświetlane są obliczone wartości korygujące, w tym obciążniki korekcyjne, kąty i promień oraz opcje z możliwością konfiguracji, które można zmieniać za pomocą klawiszy strzałek znajdujących się na klawiaturze numerycznej:

*Rozdziel obciążnik – Tak/Nie
*Dodaj/usuń – Dodawanie/odejmowanie
*Korekcja – biegunowo/składowo
*Połącz wszystkie – Nie/Tak

Naciśnięcie klawisza AKTUALNY pozwala użytkownikowi modyfikować obciążniki korekcyjne, kąty i promień.

Naciśnij przycisk FIRE lub przycisk OK, aby przejść do ekranu Przeprowadzanie korekcji.



