Автоматическая передача — Экран настройки

 
Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для отображения расширенных настроек нажмите клавишу EXPAND.

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или START.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу EXIT.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите клавишу DEFAULT.


Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Каналы» — настройка количества каналов сбора данных.
* «Режим возбуждения» — выбор режима молоточка или непрерывного возбуждения.
* «Единицы измерения молоточка» — выбор единицы измерения силы удара (Н или фунт-сила). (Только в режиме молоточка)
* «Чувств. молоточка (мВ/Н)» — указание значения чувствительности молоточка.
* «Питание CCS молоточка» — включение и выключение CCS молоточка.
* «Датчик» — выбор датчика из предложенного списка или выбор переменной для настройки датчика вручную.
* «Единицы датчика» — настройка единиц измерения, используемых датчиком. [Только в расширенном режиме]
* «Чувствительность» — указание чувствительности датчика в мВ на каждую единицу датчика. [Только в расширенном режиме]
* «Питание CCS» — включение и выключение питания CCS. [Только в расширенном режиме]
* «Диапазон отклика» — выбор предельных значений диапазона отклика.
* «Измерение» — выбор значения из следущего списка: «Мобильность», «Присоединенная масса», «Ускорение», «Импеданс», «Жесткость» и «Соответствие» (только в режиме молоточка) или г/г, мм/с/г или мкм/г (в режиме непрерывного возбуждения).
* «Единицы измерения» — выбор типа единиц для отображения результатов измерения. 
* «Ось Y» — выбор значения для оси Y: «Линейная», «Логарифмическая» или «В децибелах». 
* «Диапазон молоточка» — выбор нужного диапазона для молоточка (только в режиме молоточка).
* «Частотный диапазон» — выбор частотного диапазона для измерения.
* «Количество линий» — выбор количества линий. 
* «Многооконная работа» — выбор значения «Эксп. сила» или «Прямоуг.» в режиме молоточка; по умолчанию используется значение «Ханнинг» в режиме постоянного возбуждения.
* «Кол-во средних» — выбор количества средних. [Только в расширенном режиме]
* «Принять/отклонить» — выбор значения «Вручную» или «Авто» (только в режиме молоточка).
* «Инвертировать фазу» — включение или выключение функции путем выбора значения «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.»
* «Хорошая когерентность» — выбор % хорошей когерентности.
* «Сохранить» — выбор варианта сохранения: «Внутренний диск» или «Карта SD».
* «Автоинкремент позиции» — включение или выключение функции путем выбора значения «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.».
