RuCd – Utökade inställningar för Spektrogram
------------------------------------

Y-axel – Välj i den nedrullningsbara menyn om du vill visa Y-axelenheterna med linjär eller logaritmisk skala.

Z-axel – Välj i den nedrullningsbara menyn vilken fördelning som ska användas för Z-axeln. Följande alternativ finns:
* Varvtal – FFT:erna kommer att fördelas beroende på det varvtal de hade när de registrerades.
* Tidstämpel – FFT:erna kommer att fördelas beroende på vilken tid informationen registrerades.
* Jämn fördelning – FFT:erna kommer att bli jämt fördelade längs Z-axeln.

Tömning – Välj lägsta signalnivå som ska visas som ett procenttal av det maximala totalvärdet. 
