Overdrachtsfunctie - Scherminstelling

 
Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setup-instellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Er zijn meerdere instellingen beschikbaar door op de UITBREIDEN-toets te drukken.

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de OPSLAAN-toets.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen om de meting te beginnen.
De AFSLUITEN-toets keert terug naar het Hoofdmenu.
STANDAARD zet de instellingen terug naar standaard.


Menu-items:
* Kanalen - Stel het aantal kanalen in om gegevens te verzamelen.
* Bekrachtigingsmodus - selecteer hamer of continu
* Hamereenheden - selecteer N of lbf. [Alleen hamermodus]
* H.Gevoel. (mV/N) - voer hamergevoeligheid in
* H. CCS-voeding - Schakel de hamer- CCS-voeding ON/OFF.
* Sensor - Selecteer van een lijst met vooraf gedefinieerde sensoren of kies variabel om de sensor handmatig in te stellen.
* Sensoreenheden - Stel de meeteenheden in die door de sensor worden gebruikt. [Alleen uitbreiding]
* Gevoeligheid - Voer de transducer-gevoeligheid in mV per sensoreenheid in. [Alleen uitbreiding]
* CCS-voeding - Schakel de CCS-voeding aan/uit. [Alleen uitbreiding]
* Responsbereik - selecteer de responsbereiklimiet die u verwacht te zien
* Meting - selecteer Schijnbare massa, Versnelling, Hindering, Mobiliteit, Stijfheid of Afstemming [alleen hamer] of g/g, mm/s/g of um/g [Continu]
* Meeteenheden - Selecteer de weergegeven eenheidtypen voor de meting. 
* Y-as - Stel de Y-asschaal in op Lineair, Log of dB. 
* Hamerbereik - selecteer het gewenste bereik voor de hamer [alleen hamermodus]
* Frequentiebereik – selecteer het frequentiebereik voor de meting.
* Aantal Lijnen - Selecteer het aantal lijnen 
* Vensters - selecteer Forec-Exp of Uniform voor hamermodus, standaard is Hanning voor Continue modus
* Aantal Gemiddelden - Selecteer aantal gemiddelden. [Alleen uitbreiding]
* Accepteren/afwijzen - selecteer handmatig of automatisch [alleen hamermodus]
* Omkeerfase - schakel tussen AAN/UIT
* Goede cohesie - selecteer het %-niveau waarop de goede cohesie is ingesteld
* Bewaren op - selecteer tussen intern of SD-Card
* Posn. Autoincr - schakel tussen AAN/UIT
