RuCd – Utökade inställningar för Vattenfall
----------------------------------

Z-axel – Välj i den nedrullningsbara menyn vilken fördelning som ska användas för Z-axeln. Följande alternativ finns:
* Varvtal – FFT:erna kommer att fördelas beroende på det varvtal de hade när de registrerades.
* Tidstämpel – FFT:erna kommer att fördelas beroende på vilken tid informationen registrerades.
* Jämn fördelning – FFT:erna kommer att bli jämt fördelade längs Z-axeln.

Spektranr – Använd den numeriska knappsatsen och ange vilka spektranummer som ska visas i vattenfallet. Användaren kan visa mellan 2 och 69 spår.

Spårförskjutning – Använd den nedrullningsbara menyn för att välja vinkel på vattenfallets Z-axel. Välj mellan 0, 22.5 och 45 grader från Y-axeln.

Spårhöjd – Använd den nedrullningsbara menyn för att kontrollera hur mycket av skärmen som används för Y- respektive X-axeln. Om det står Hög är spektra höga och sammansatta, och om det står Låg är spektra låga och mer utspridda.

Diagramordning– Välj om du vill visa diagrammets ordning framåt eller i motsatt ordning. Om diagramordningen är framåt är det spektrum som är närmast användare det första hopsamlade spektrumet av dem som visas. Om diagramordningen är baklänges är det spektrum som är närmast användare det sista hopsamlade spektrumet av dem som visas.

Tömning – Välj i den nedladdningsbara menyn vilket procenttal av total signaldata som ska vara tomt. Då visas inte data under en viss nivå på Y-axeln.
