Отслеживание – Расширенные настройки спектрограммы

* «Ось Y» — в выпадающем меню выберите для оси Y линейную или логарифмическую шкалу.

* «Ось Z» — выберите в выпадающем меню интервал для использования на оси Z. Возможные варианты указаны ниже.
 «Скорость (об/мин)» — FFT будут иметь интервалы в зависимости от скорости (об/мин), на которой они записаны.
 «Отметка времени» — FFT будут иметь интервалы в зависимости от времени, в которое они записаны.
 «Равные интервалы» — FFT будут равномерно распределены по оси Z.

* «Гашение» — выберите минимальный уровень сигнала для отображения в качестве процентного значения от максимального предельного уровня. 

Нажмите клавишу DISPLAY или FIRE для сбора данных.

«Выход» — возврат к настройке каскадных графиков.
