RuCd — Настройка графика Найквиста

Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или DISPLAY.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу «НАЗАД».

Доступные пункты меню указаны ниже.

Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Канал» — выбор отображаемого канала.
* «Скорость запуска (об/мин)» — ввод скорости запуска (об/мин) для графика с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. По умолчанию это значение равно скорости запуска, указанной на главном экране настроек. 
* «Скорость останова (об/мин)» — ввод скорости останова (об/мин) для графика с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. По умолчанию это значение равно скорости останова, указанной на главном экране настроек.
* «Интервал» — выбор типа интервалов для графиков в выпадающем меню. Доступны следующие варианты: «Δоб./мин», «%Δоб./мин», «Δвремени», «Δоб./мин + Δвремени» и «%Δоб./мин + Δвремени».
В зависимости от того, какой параметр выбран, можно будет вводить значения для интервалов скорости и времени с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.
* «Единицы измерения» — выбор единицы измерения для оси Y в выпадающем списке. Диапазон доступных устройств зависит от датчика, используемого для сбора данных.
* «Нижняя частота среза» — включение или отключение применения низкочастотного фильтра (на 0,3 рабочей скорости). Для интегрированных измерений рекомендуется включить нижнюю частоту среза.
* «Детектирование» — определение детектирования и шкалы сигнала из значений СКЗ, PC или PPC.  
* «Кол-во графиков» — выбор количества отображаемых графиков. Если выбран предельный уровень, возможно отображение максимум трех графиков, в ином случае четырех.
<span>* «Порядок  </span><span>№ </span><span> 1 графика»  </span>— <span> ввод номера порядка, который будет показан на этом графике, с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. </span>
<span>* «Порядок  </span><span>№ </span><span> 2 графика»  </span>— <span> ввод номера порядка, который будет показан на этом графике, с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. </span> Этот параметр доступен только в случае отображения двух или более графиков.
<span>* «Порядок  </span><span>№ </span><span> 3 графика»  </span>— <span> ввод номера порядка, который будет показан на этом графике, с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. </span> Этот параметр доступен только в случае отображения трех или более графиков.
<span>* «Порядок  </span><span>№ </span><span> 4 графика»  </span>— <span> ввод номера порядка, который будет показан на этом графике, с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. </span> Этот параметр доступен только в том случае, если отображаются четыре графика и предельный уровень отключен.
