Tracking - Écran de configuration

 
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Des paramètres supplémentaires sont disponibles en appuyant sur le bouton ÉLARGIR.

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton STOCKER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer la mesure
La touche QUITTER vous renvoie au menu principal.
DÉFAUT remet les paramètres sur leurs valeurs par défaut.


Eléments du menu :
*Canaux - Définissez le nombre de canaux pour collecter des données.
* Capteur - Faites une sélection dans une liste de capteurs prédéfinis ou choisissez variable pour définir manuellement le capteur.
* Précision - Sélectionnez parmi basse (traitement plus rapide), normale, élevée (traitement plus lent) ou très élevée (traitement lent)
* Unités capteur - Définissez les unités de mesure utilisées par le capteur. [Élargir uniquement]
* Sensibilité – Saisissez la sensibilité du transducteur en mV par unité de capteur. [Élargir uniquement]
* Alimentation CCS - Activez / désactivez l’alimentation CCS. [Élargir uniquement]
* Mode - Sélectionnez parmi Point fixe, Manuel ou Ralentissement jusqu’à l’arrêt.
* Impulsions/rév. - Saisissez le nombre d'impulsions par révolution
* Vit. démarr. - Saisissez la vitesse de démarrage du Point fixe/Ralentissement
* Vit. arrêt - Saisissez la vitesse d'arrêt du Point fixe/Ralentissement
* Enregistrer sur - Sélectionnez entre interne ou carte SD
* Temps acquis. max. - Saisissez la durée d'acquisition maximale requise
