Отслеживание — Выбор отображения

Выберите параметр для отображения и нажмите клавишу FIRE или DISPLAY.
 
* «Боде» — показ амплитуды и фазы для разных скоростей (об/мин).

* «Найквист» — показ выбранных порядков в виде сложных данных.

* «Таблица» — показ амплитуды и фазы выбранных порядков на разных скоростях (об/мин).

* «Каскадный график» — показ нескольких перекрытий и отклонений траекторий FFT на едином графике. 

* «Спектрограмма» — показ нескольких траекторий FFT на едином графике с использованием разных цветов для указания относительной амплитуды.


* «СОХРАНИТЬ» — сохранение собранных данных.

* «ОТЧЕТ» — загрузка сохраненных настроек или файлов данных.

* «ВЫХОД» — выход из приложения и возврат к главному экрану.

Содержимое любого экрана можно распечатать, нажав клавишу 7 (P) при нажатой клавише 0 (Shift). 

