平衡 - 调整运行屏幕

此屏幕指示平面数量、平衡运行摘要以及已收集的数据（振幅、相位和机器运行速度）

使用“保存”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动调整运行。

按“极坐标”按钮可查看调整运行的极坐标图（在此屏幕中按“柱状图”将返回至“柱状图”屏幕）。

对于两个平面平衡，按“平均”可提供两个平面的平均读数。再次按“平均”将停止平均化。

按“激活”或“停止”可停止调整运行。 

如果按下“表格”，用户将返回至“平衡 - 摘要”屏幕。使用上/下箭头键可选择之前收集的任何数据，按“进入”或“激活”可进入所需的设置屏幕。

按“激活”键后，系统将询问用户“是否去除残差？”，回答“是”将继续前进至“校正重量”屏幕，回答“否”将返回至“平衡摘要”屏幕。

按“后退”键将返回至主菜单，其中包含“保存”、“放弃”或“取消”选项。




