平衡 - 试运行屏幕

此屏幕指示平面数量、平衡运行摘要以及已收集的数据（振幅、相位和机器运行速度）

使用“存储”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动试运行。

按“极坐标”按钮可查看平衡运行的极坐标图（在此屏幕中按“柱状图”将返回至“柱状图”屏幕）。

对于两个平面平衡，按“平均”可提供两个平面的平均读数。再次按“平均”将停止平均化。

按“激活”或“停止”可停止试运行。 

如果按下“表格”，用户将返回至“平衡 - 摘要”屏幕。使用上/下箭头键可选择之前收集的任何数据，按“进入”或“激活”可进入所需的设置屏幕。

按“激活”键可继续操作“试重”输入屏幕，按“表格”将返回至“平衡器 - 摘要”屏幕。

如果试重不足，系统将询问用户“是否要重复？”，选择“是”将返回至“试重”屏幕以启动下一个试运行。

如果选择“否”，系统将询问用户“是否移除试重 x”，选择“是”/“否”后，设备将建议最佳平衡解并前进至“校正重量”屏幕。

按“后退”键将返回至主菜单，其中包含“保存”、“放弃”或“取消”选项。


