RuCd: spektrogramminäytön ohje
-----------------------------

Spektrogramminäytössä esitetään signaalien amplitudi väreillä siten, että punainen tarkoittaa suurempaa amplitudia ja sininen pienempää. 

Vasen/oikea-nuolinäppäimillä siirretään kohdistinta ylös tai alas tallennettujen RPM-arvojen Y-akselilla.

Vasen/oikea-nuolinäppäimillä siirretään kohdistinta ylös tai alas valitun taajuusasteikon X-akselilla.

F1 - Ohje
F2 - Vesiput.- esittää samat tiedot vesiputousgrafiikkana
F3 - Takaisin - palauttaa spektrogramminäyttöasetusten valikkoon
F4 - Tallenna - tallenna spektrogrammitiedot CSV-tiedostoon
F6 - Takaisin - palauttaa spektrogrammiasetusten valikkoon
