Symmetrisering - Scherm Proefrun

Dit scherm duidt het aantal vlakken aan, een samenvatting van de balansrun en verzamelde gegevens (amplitude, fase en machineloopsnelheid)

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de OPSLAAN-toets.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen, om de Proefrun te beginnen.

Druk op de POLAIR-toets om een polaire grafiek van de symmetriseringsrun te zien (door in dit scherm op BARGRAPH drukken, komt u terug in het BARGRAPH -scherm).

Voor symmetrisering van twee vlakken, druk op GEMIDDELD om een gemiddelde uitlezing voor beide vlakken te geven. Druk opnieuw op GEMIDDELD om het middelen te stoppen.

Druk op UITVOEREN of STOP om de proefrun te stoppen. 

Indien TABEL wordt ingedrukt, keert de gebruiker terug naar het Symmetrie - samenvattingscherm. Gebruik de UP/DOWN-pijlen om vooraf verzamelde gegevens te selecteren en druk op GA NAAR of UITVOEREN, om naar het gewenste instellingscherm te gaan.

Druk op de UITVOEREN-toets om verder te gaan naar het Proefgewicht-invoerscherm, of druk op TABEL om terug te keren naar het Symmetrie - samenvattingscherm

Als het Proefgewicht niet correct is, wordt de gebruiker gevraagd "Wilt u dit herhalen?", JA keert terug naar het Proefgewichtscherm om een volgende proefrun te starten.

Bij NEE wordt de gebruiker gevraagd "Wordt Proefgewicht x verplaatst", bij JA/NEE zal de eenheid de beste symmetrie-oplossing adviseren en verder gaan naar het Correctiegewicht-scherm.

De VORIGE-toets keert terug naar het hoofdscherm met de optie voor OPSLAAN, VERWERPEN of ANNULEREN.


