RuCd – Wav-inställningar
-------------------

Här kan du ställa in parametrar för den wav-fil du vill bearbeta. Endast wav-filer som innehåller tvåkanalsdata kan bearbetas. Kanal 1 tas för vibrationssignal och kanal 2 för varvräknarsignal.

Wav-filen skannas automatiskt för att fastställa maximal hastighet. Om antalet pulser per varv inte är lika med 1,0 anger du det korrekta värdet innan du fortsätter.

Maximal maskinhastighet – anger den aktuella maximala maskinhastigheten i wav-filen. Förinställ automatiskt den högsta upptäckta maskinhastigheten.

Läge – Start/Manuell/Avstängning – ange läget för den insamlade wav-filen. Använd Manuell om du är osäker.

Pulser/varv – ange antalet varvräknarpulser per axelvarv. Om du ändrar detta ändras inställningarna för maximal maskinhastighet.

Starthast., Stopphast. – Om läget är Start eller Avstängning anger du ungefärliga start- och stopphastigheter för den insamlade wav-filen. Gäller ej för manuellt läge.

