RyCd – Spektrogram-inställningar
---------------------------

Starthastighet (RPM) – Använd den numeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som starthastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar. 

Stopphast. (RPM) – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som stopphastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar.

Fördelning – Använd den nedrullningsbara menyn för att välja vilken intervall som ska användas för diagrammen. Alternativen är: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime eller %ΔRPM + ΔTime.
Beroende på vilket alternativ som väljs kommer du att kunna ange värden för hastighets- och tidsintervaller med hjälp av den numeriska knappsatsen.

Visa enheter – Välj enheter för Y-axel i den nedrullningsbara menyn. De tillgängliga enheterna varierar beroende på vilken transduktor som används för att samla ihop data.

Detektering – Bestämmer signaldetektering och skalning.  
Följande alternativ finns:
RMS – Värdet av Root Mean Squared (effektivvärde)
Peak – Skalad från RMS (= √2 × RMS).
Pk-Pk – Skalad från RMS som 2 × √2 × RMS.

Linjer – Bestämmer spektrumets upplösning.

X-axel – Välj enheter för Y-axel i den nedrullningsbara menyn. De tillgängliga alternativen är Hz, CPM eller Ordning.

Frekv.område – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange det maximala värdet för X-axeln. Enheter beror på X-axelns inställningar.

LF-gräns – Välj lågfrekvensgräns i den nedrullningsbara menyn i listan med högpassfilter.
