Équilibrage - Écran d'exécution d'essai

Cet écran indique le nombre de plans, un récapitulatif de l'exécution d'équilibrage et les données recueillies (amplitude, phase et vitesse de fonctionnement de la machine).

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton STOCKER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer l'exécution d'essai.

Appuyez sur le bouton POLAR (POLAIRE) pour voir un graphe en coordonnées polaires de l'exécution d'équilibrage (appuyez sur BARGRAPH a partir de cet écran pour revenir a l'écran de graphique à barres).

Pour un équilibrage à deux plans, appuyez sur AVERAGE (MOYENNE) pour donner une mesure moyenne pour les deux plans. Appuyez à nouveau sur AVERAGE (MOYENNE) pour arrêter le calcul de moyenne.

Appuyez sur la touche FIRE ou ARRÊT pour arrêter l'exécution d'essai. 

Si TABLE est appuyé, l'utilisateur est renvoyé à l'écran Balance - Récapitulatif. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner des données recueillies précédemment et appuyez sur GOTO ou FIRE pour aller à l'écran de configuration souhaité.

Appuyez sur la touche FIRE pour passer à l'écran de saisie du poids d'essai ou appuyez sur TABLE pour revenir à l'écran Balancer - Récapitulatif.

Si le poids d'essai est inadéquat, l'utilisateur se verra poser la question « Souhaitez vous répéter ? » et une réponse positive (YES) le renverra à l'écran de poids d'essai pour démarrer l'exécution d'essai suivante.

Si la réponse NON est sélectionnée, l'utilisateur se verra poser la question « Le poids d'essai x sera-t-il supprimé ? » avec la sélection OUI/NON et l'appareil suggérera la meilleure solution d'équilibrage et passera à l'écran de poids de correction.

La touche RETOUR renvoie à l'écran principal avec l'option ENREGISTRER, IGNORER ou ANNULER.


