Tracking - Configuration de spectrogramme étendue

* Axe Y - Sélectionnez dans le menu déroulant le format d’affichage, linéaire ou logarithmique, de l’échelle des unités de l’axe Y.

* Axe Z - Sélectionnez dans le menu déroulant l'espacement à utiliser pour l'axe Z. Sélectionnez l’une des options suivantes :
 TPM - L’espacement des FFT dépend du TPM auquel ils ont été enregistrés
 Horodatage - L’espacement des FFT dépend du moment où les données ont été enregistrées
 Espacement uniforme - Les FFT sont espacés uniformément le long de l’axe Z

* Blocage - Sélectionnez le niveau de signal minimal à afficher, comme pourcentage de la valeur globale maximale. 

AFFICHAGE ou FIRE recueille les données

QUITTER - Retournez à la configuraiton de cascade
