Balansering – inställningsskärmen

 
Använd piltangenterna Upp/Ner för att navigera till inställningarna. 

Använd HÖGER piltangent för att öppna vald post för redigering. 
Använd FIRE-tangenten eller VÄNSTER piltangent för att stänga redigeraren 
då önskat urval har gjorts.

Ytterligare inställningar finns tillgängliga genom att trycka på VISA.

Inställningen kan sparas med hjälp av knappen SPARA.

Tryck på FIRE eller START för att starta mätningen.

Tryck på "Tillbaka" för att återgå till Huvudmenyn.
"Standard" återställer inställningarna till standard.

Menyalternativ:
* Planinställningar – ange antalet plan för insamling av data.
* Sensor – välj från en lista med fördefinierade sensorer eller välj variabel för att manuellt ställa in sensorn.
* Sensorenheter – ange de mätenheter som används av sensorn. [Endast utökad visning]
* Känslighet – ange transduktorkänslighet i mV per sensorenhet. [Endast utökad visning]
* ICP-ström – växla mellan ICP-ström på/av. [Endast utökad visning]
* Visa enheter – välj den visade enhetstypen för mätningen. 
* Avläsning – välj från RMS, beräknad topp eller beräknad topp-till-topp. [Endast utökad visning]
* Viktenheter – välj från gr, kg, cm, mm, EU eller %
* Längdenheter – välj från mm, cm, m eller EU. [Endast utökad visning]
* Trigger – välj från Automatisk, Manuell eller Visuell.
* Vib. tröskel – Använd det numeriska tangentbordet för att ange vibrationströskeln i um. [Endast utökad visning]
* Lösning - Välj antingen Dynamisk eller 1-2-plan med prognos (endast tillgängligt när tvåplan valts)
* Korrigeringstyp – välj Polär, Komponent eller Fast vikt
