Sledování – nastavení Bodeova zobrazení

K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Chcete-li spustit měření, stiskněte tlačítko ENTER nebo ZOBRAZIT.
Klávesou KONEC se vrátíte k hlavní nabídce.

Položky nabídky:
* Kanál – výběr kanálu určeného k zobrazení
* Rych. sp. (ot./min) – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte rychlost spuštění pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí spuštění zadanou na hlavní obrazovce nastavení. 
* Rychlost zast. (ot./min) – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte rychlost zastavení pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí zastavení zadanou na hlavní obrazovce nastavení.
* Intervaly – v rozevírací nabídce vyberte typ intervalu, který chcete použít v diagramech. K dispozici jsou tyto volby: Δot/min, %Δot/min, Δčas, Δot/min + Δčas, %Δot/min + Δčas.
V závislosti na tom, která volba je vybrána, můžete zadávat hodnoty rychlostního nebo časového intervalu pomocí alfanumerické klávesnice.
* Jednotky zobr. – v rozevírací nabídce vyberte jednotky pro osu Y. Dostupnost různých jednotek závisí na snímači použitém ke sběru dat.
* Dolní mez fr. – výběrem v rozevírací nabídce určete, zda má být použit filtr nízkých frekvencí při 0,3násobku provozních otáček. U integrovaných měření se doporučuje nastavit pole Dolní mez fr. na hodnotu Zapnout.
* Detekce – určuje detekci a měřítko signálu podle hodnoty ef., vyp.šp nebo vyp.šp-šp.  
* Osa Y – vyberte, zda chcete pro křivku magnitudy zobrazit osu Y s lineárním nebo logaritmickým měřítkem.
* Zobrazit celk. – výběrem z rozevírací nabídky určete, zda se má v diagramu zobrazit celková hodnota, ZAP/VYP. 
* Počet křivek – v rozevírací nabídce vyberte počet křivek, které se mají zobrazit. Pokud je vybrána celková hodnota, lze zobrazit maximálně 3 křivky, v opačném případě maximálně 4.
* Řada křivky 1 – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo řady, která se má zobrazit na této křivce.
* Řada křivky 2 – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo řady, která se má zobrazit na této křivce. Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li nastaven počet křivek 2 nebo více.
* Řada křivky 3 – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo řady, která se má zobrazit na této křivce. Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li nastaven počet křivek 3 nebo více.
* Řada křivky 4 – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo řady, která se má zobrazit na této křivce. Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li nastaven počet křivek 4 a zobrazení celkové hodnoty je vypnuto.
