Menu ustawień programu Idler Monitor

* Jednostki — angielskie lub metryczne. Określa się system jednostek pomiarowych. Przykładowo, wybór jednostek metrycznych umożliwia ustawienie prędkości pasa w m/s i średnicy jałowego koła pasowego w mm. Wybór jednostek angielskich umożliwia ustawienie prędkości pasa w stopach/min i średnicy jałowego koła pasowego w calach.

* Czułość — wpisz czułość mikrofonu w mV/Pa ciśnienia akustycznego. Domyślna czułość jest ustawiona na 40 mV/Pa dla mikrofonu dostarczonego przez SKF. Ustawienia tego nie trzeba zmieniać, o ile nie będzie stosowany inny mikrofon.

* Nazwa zakładu — wpisz nazwę kopalni, przedsiębiorstwa lub zakładu. Informacja ta (wraz z kolejnymi trzema polami) jest zachowywana w pamięci i zapisywana wraz z zarejestrowanymi danymi akustycznymi przenośnika w celach identyfikacji.

* Lokalizacja — wprowadź lokalizację przenośnika lub maszyny.

* Opis — jeśli to konieczne, wprowadź dodatkowy opis dla celów identyfikacji.

* Oznaczenie zasobu — wprowadź numer inwentarzowy, seryjny lub oznakowanie przenośnika.

* Prędkość pasa — wprowadź prędkość pasa przenośnika. Prędkość pasa i średnica rolki jałowej służą do obliczania prędkości obrotowej rolki i częstotliwości awarii łożysk.

* Średnica koła jałowego — wprowadź średnicę rolki jałowej przenośnika. Średnica rolki jałowej i prędkość pasa służą do obliczania prędkości obrotowej rolki i częstotliwości awarii łożysk.


Następne cztery pola umożliwiają zmianę progów alarmowych czterech pomiarów akustycznych programu Idler Sound Monitor  Domyślne ustawienia progu alarmowego są ustawione tak, aby jak najlepiej wykrywać uszkodzenia koła jałowego w typowych warunkach pracy przenośnika i powinny być zmieniane tylko wtedy, gdy okażą się niewystarczające dla warunków konkretnego przenośnika. 

* Rzeczywisty próg szczytu — określ próg alarmu dla ogólnego pomiaru rzeczywistej wartości szczytowej obwiedni akustycznej (PaE).

* Próg RSS — określ próg alarmu dla ogólnego pomiaru pierwiastka z sumy kwadratów (RSS) obwiedni akustycznej (PaE).

* Próg kurtozy — określ próg alarmu dla pomiaru kurtozy. 

* Próg HAI — określ próg alarmu dla pomiaru wskaźnika aktywności harmonicznej.

* Zapisz na — (karta wewnętrzna lub karta pamięci) określ nośnik do zapisu danych: wewnętrzny dysk Microlog lub włożona karta SD.
