Tasapainotussovelluksen yhteenveto 
1) Tasapainotusasetukset
2) Käyttö
3) Mene-ikkuna
4) Tarkastele / Palauta
5) Tulostus
6) Näytön kontrasti


1) Tasapainotusasetukset
* Tasojen määrä [12], oletuksena 1
* Num. Anturit [1] yhden tason tasapainotuksella, [1/2] kahden tason tasapainotukselle
* Anturityyppi [Kiihtyvyys G, Nopeus IPS, Nopeus mm/s2, Siirtymä um, Siirtymä mil, näppäimen painallus], palautuu oletusarvoisesti Kiihtyvyys G:hen
* Näyttäyksiköt, vaihtoehdot perustuvat valittuun anturityyppiin
* Painoyksiköt [g/kg/oz/lb/EU - suunnitteluyksikkö], oletuksena EU
* Pituusyksiköt [mm/cm/m/tuumaa/jalkaa/EU], painonjakauman säde akselin keskeltä painon paikkaan
* Liikkuminen [pyörinnän mukaan/pyörintää vastaan], oletuksena vastaan  
* Laukaisutyyppi [ulk. analoginen/ulk. TTL], oletuksena ulk. TTL
* Laukaisunousu[+/-], oletuksena + 
* Laukaisutaso [#volttia], (koskee vain ulk. analogista)
Hyväksyntä lmb. Taso, hyväksyttävä epätasapainotaso, jotka yrität saavuttaa
* Suodin [pois (ei ole)/ 2 Hz/10 Hz], oletuksena 2 Hz
* Tunnistus [huippu/RMS/huipusta huippuun], kiihtyvyyden ja nopeuden oletuksena huippu, ja siirtymän oletuksena huipusta huippuun. 
* Keskiarvojen määrä, oletuksena 4
* Ratkaisu [vaikutuskertoimet/kvasistaattinen], oletuksena vaikutuskertoimet 
Saatavana ainoastaan kahden tason tasapainotukseen.
* Tason 1/2 osat:
Tason 2 asetukset vaihtelevat riippuen siitä, käytätkö yhtä anturia vai kahta.
* Syöttökan [CH1/CH2], oleuksena CH1
* Liitäntä [ICP/AC], oletuksena AC
* Herkkyys [0,010-1000 mV/EU] , oletuksena 100 mV/EU
* Syöttöala [Autoskaalaus/kiinteä alue]
* Tyyppi (Sijainnit) [jatkuva/kiinteä], oletuksena jatkuva.
* Sijaintien määrä [3-360] oletuksena 3.
Hyödyllinen vain, jos edellä on valittu kiinteä (olettaen, että vaiheen vertailu on kohdassa nolla ja sijainnit ovat jakautuneet tasaisesti).
* Sijainnin 1 poikkeaman [0-360] oletuksena 0


2) Käyttö
Tasapainotusajon tiedot
* Alustusajo taso n
* Kirjaa tason n RPM, amplitudi ja vaihe. 
Tallenna tulokset yhteenvetotaulukkoon
* Jos tasoja on kaksi yhdellä anturilla, toista vaihe seuraavalla tasolla
* Koeaja taso n
* Kehote tason n koepainoksi arvioimalla tai muuten. Anna koepainon n massa, kulma ja säde. 
* Kirjaa koeajo n koemassa n kiinnitettynä ja kirjaa amplitudi ja vaihe kaikilla tasoilla. Merkitse tulokset yhteenvetotaulukkoon.
* Kysyy, onko paino pysyvästi kiinnitetty? - tarvitaan korjausten laskemiseen. Tallenna tulokset painotaulukkoon.
* Jos tasoja on kaksi yhdellä anturilla, toista koeajo seuraavalla tasolla.
* Korjaus
Tarjoaa ratkaisun kaikille tasoille valitun vaihtoehdon mukaan. Kukin tulos (tasolla n) voidaan jakaa kahteen sijaintiin (poikkeavat säteet ja/tai kulma sallittuja), ja korjauksia voidaan lisätä tai poistaa. 
* Jos tasoja on kaksi ja ratkaisumenetelmä on kvasistaattinen - akselille lasketaan korjauspaino.
* Korjausmassat lisätään (tai poistetaan). Painot merkitään painotaulukkoon
* Loppuajo
Kirjaa loppuajo korjausmassat kiinnitettyinä, ja kirjaa amplitudi ja vaihe kaikilla tasoilla. Lisää tulokset yhteenvetotaulukkoon.
* Jos säätö ei ole hyväksyttävä.
* Merkitse säädöksi edellisessä vaiheessa kirjatut tulokset. 
* Jatka korjausvaiheesta eteenpäin.

* Poistuttaessa tasapainotuksesta
Vaihtoehto tallentaa tila siinä, mihin testi on edennyt. Voi palauttaa menneitä töitä suorittaakseen tai tarkastaakseen tietoja.


3) Mene-ikkuna
Paina Mene-toimintonäppäintä missä tahansa näytössä, jossa se on saatavana.  Mene-ikkuna tulee näytölle. Valitse ylös/alas-nuolinäppäimillä, mihin käytön kohtaan haluat siirtyä ja paina Mene Pt/Enter-näppäintä ottaaksesi siirtymisen käyttöön. Käyttäjä voi siirtyä vain kohtiin, jotka ovat vasemmanpuoleisessa ruudussa merkittynä. Mene Pt / Enter-näppäimen painaminen ei vaikuta muihin kohtiin.


4) Tarkastele ja palauta
Käyttäjä voi valita menneen tasapainotustyön:
Suorittamaan uuden työn aiempia asetuksia käyttäen.
Jatkamaan testausta mistä tahansa pisteestä yhteenvedossa Mene-käskyn avulla
katsoa yhteenvetotaulukkoa
katsoa painotaulukkoa



5) Tulostus
Tasapainotuksen yhteenvetonäyttö ja painojen yhteenvetonäyttö voidaan tallentaa bittikarttakuvanan SD-kortille tai sisäiseen muistiin. Kuva voidaan sitten kopioida isäntä-PC:lle ja tulostaa.
Tämä tapahtuu painamalla samanaikaisesti 0- ja 7-näppäimiä. 
Näytölle tulee valintaikkuna:
* F3 tallentaaksesi SD-kortille
* F4 tallentaaksesi sisäiseen muistiin


6) Näytön kontrasti
Nestekidenäytön kontrastia voidaan säätää kaikista ikkunoista. Kontrastia vaalennetaan painamalla 0-näppäintä ja F3-toimintonäppäintä ja tummennetaan painamalla 0-näppäintä ja F4-toimintonäppäintä.
